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	TROŠKOVNIK ZA HITNU SANACIJU OGRADE U PODRUČNOJ ŠKOLI DUBRAVA


	Ukupno:							  _____________  €
	              PDV 25%                                                                 _____________  €
           ---------------------------------------------------------------------------------------------

              Sveukupno:                                                                     _______________ €


								
	

















	
	
	Jedinica
mjere
	Količina
	Jedinična
cijena
	Iznos

	
	
	
	
	
	

	
	HITNA SANACIJA OGRADE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	OPĆI UVJETI: U cijenu svih stavki uključena nabava, dovoz i ugradba svog potrebnog materijala i izvršenje svih stavki do potpune gotovosti.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Uklanjanje postojeće ograde sjevernog zida u cijeloj dužini od 28m.
U cijenu je uračunat odvoz iskopa i uklonjene ograde. 
	kpl
	1,00
	
	

	2. 
	Ogradni panel 8/8/6 visine 1600mm
Dvostruka žičana ograda dimenzije 1600x2500mm
Debljina vodoravne žice 2x8mm, debljina okomite žice 1x6mm
Otvor oka 200x50mm
Vruća cinčana i plastificirana u zelenoj boji
	kom
	12,00
	
	

	3. 
	Ogradni stup visine 1670mm
Čelični pravokutni stup dimenzija 60x40mm
Vruće cinčan i plastificiran u zelenoj boji
U cijenu stupa su uračunate INOX spojnice i imbus vijci
	kom
	13,00
	
	

	4.
	Dobava i montaža ograde 
	m
	28,00
	
	

	5.
	Dobava i ugradnja rukohvata na donjem stepeništu.
Izrađen od čeličnih okruglih cijevi obojanih žutom bojom.
Pričvršćuje se na bočni zid sidrenim vijcima
	m
	2,50
	
	

	6. 
	Dobava i ugradnja rukohvata na gornjem stepeništu.
Izrađen od čeličnih okruglih cijevi obojanih žutom bojom.
Pričvršćuje se na bočnu stranu stepeništa sidrenim vijcima
	m
	1,50
	
	

	7. 
	Iskop, ugradnja i betoniranje čahure košarkaškog koša 
	kpl
	1,00
	
	

	8. 
	Koš za košarku komplet
Košarkaška konstrukcija jednocijevna čelična, pocinčana 150x150mm 
Ploča vanjska Poliester dimenzije 180x105cm, komplet s ojačanim obručem i mrežicom.
Konstrukcija se temelji u prethodno postavljenu čahuru u betonskom temelju.
	kom
	1,00
	
	



       UKUPNO:                                                                                                                                                                        






